*Lê Thị Thanh Nhàn*

*SE1402*

*DE140100*

**Subject: PRF192- PFC**

**Workshop 01**

**Part 1: Number systems**

**Exercise 1** **(2 marks): Convert decimal numbers to binary ones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Decimal** | **4-bit Binary** | **Decimal** | **8-bit Binary** | **Decimal** | **16-bit Binary** |
| 9 | 1001 | 7 | 0000 0111 | 255 | 0000 0000 1111 1111 |
| 7 | 0111 | 34 | 0010 0010 | 192 | 0000 0000 1100 0000 |
| 2 | 0010 | 125 | 0111 1101 | 188 | 0000 0000 1011 1100 |
| 15 | 1111 | 157 | 1001 1101 | 312 | 0000 0001 0011 1000 |
| 12 | 1100 | 162 | 1010 0010 | 517 | 0000 0010 0000 0101 |
| 11 | 1011 | 37 | 0010 0101 | 264 | 0000 0001 0000 1000 |
| 6 | 0110 | 66 | 0100 0010 | 543 | 0000 0010 0001 1111 |
| 5 | 0101 | 77 | 0100 1101 | 819 | 0000 0011 0011 0011 |
| 8 | 1000 | 88 | 0101 1000 | 1027 | 0000 0100 0000 0011 |
| 13 | 1101 | 99 | 0110 0011 | 2055 | 0000 1000 0000 0111 |
| 14 | 1110 | 109 | 0110 1101 | 63 | 0000 0000 0011 1111 |

**Exercise 2(2 marks): Convert decimal numbers to binary and hexadecimal ones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Decimal** | **Binary** | **Hexa.** | **Decimal** | **16-bit Binary** | **Hexadecimal** |
| 9 | 1001 | 9 | 255 | 0000 0000 1111 1111 | 00FF |
| 127 | 0111 1111 | 7F | 192 | 0000 0000 1100 0000 | 00C0 |
| 125 | 0111 1101 | 7D | 188 | 0000 0000 1011 1100 | 00BC |
| 157 | 1001 1101 | 9D | 312 | 0000 0001 0011 1000 | 0138 |
| 162 | 1010 0010 | A2 | 517 | 0000 0010 0000 0101 | 0205 |
| 37 | 0010 0101 | 25 | 264 | 0000 0001 0000 1000 | 0108 |
| 66 | 0100 0010 | 42 | 543 | 0000 0010 0001 1111 | 021F |
| 77 | 0100 1101 | 4D | 819 | 0000 0011 0011 0011 | 0333 |
| 88 | 0101 1000 | 58 | 1027 | 0000 0100 0000 0011 | 0403 |
| 99 | 0110 0011 | 63 | 2055 | 0000 1000 0000 0111 | 0807 |
| 109 | 0110 1101 | 6D | 63 | 0000 0000 0011 1111 | 003F |

**Exercise 3(2 marks): Compute**

(b: binary, q: octal, h: hexadecimal)

**3245q + 247q = 32214q = 0011 0100 1000 1100b**

**1A7Bh + 26FE7h = 28A62h = 0010 1000 1010 0110 0010b**

**1101101101b - 10110111b =0010 1011 0110b**

**3654q – 337q =3315q = 0110 1100 1101b**

**3AB7h – 1FAh = 38BDh = 0011 1000 1011 1101b**

**36Ah – 576q = 1EC h = 0001 1110 1100b**

**64AEh – 1001101b= 62141q**

101101111b

+ 100111011b

110110001b

110001101b

10111101000b

1011010 b\* 1011b= 0011 1101 1110b

1101000b + 2AB h + 345 q = 3F8 h = 1770 q

3AFh / 1Ch =0010 0001 b = 33d

3ACh – 562q = 0010 0011 1010b = 570 d

3FFA h / 327q = 0100 1100b = 76 d

**Exercise 4 (2 marks)**

1. Show binary formats of 1-byte unsigned numbers:

251d=1111 1011b

163d=1010 0011b

117d=0111 0101b

1. Show binary formats of 2-byte unsigned numbers:

551d=0000 0010 0010 0111b

160d=0000 0000 1010 0000b

443d=0000 0001 1011 1011b

1. Show binary formats of 1-byte signed numbers:

-51d=1100 1101b

-163d out of range

-117d=1000 1011b

320d out of range

1. Show the decimal values of 1-byte unsigned representations: :

01100011 b=99d

10001111 b=143d

11001010 b=202d

01001100 b=76d


**Part 2: Explore memory structure of programs**

**Sample**

**Complete the code of following program then draw it’s memory structure**

**(2 marks)**





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n | 4219884 | 9 |
| x | 4219888 | 2.35 |
| cl | 4219880 | a |
| m | 6422236 | 33 |
| s | 6422234 | 1 |
| L | 6422228 | 5000 |
| y | 6422224 | 1.75 |